Haut > INSTALLATION > Mise à niveau de l’appareil > Réglage du pied de mise à niveau

## Réglage du pied de mise à niveau

Si l’appareil semble instable ou si les portes ne se ferment pas facilement, réglez l’inclinaison de l’appareil à l’aide des instructions ci-dessous.

- Tourner le pied de mise à niveau dans le sens des aiguilles d’une montre pour soulever ce côté de l’appareil ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour l’abaisser.

- Ouvrir les portes et s’assurer qu'elles se ferment facilement.

REMARQUE

- Il se peut que la mise à niveau des portes ne soit pas possible lorsque le sol n'est pas de niveau, ou de construction faible ou médiocre.

- Le réfrigérateur est lourd et doit être installé sur une surface rigide et solide.

- Certains revêtements de sol en bois peuvent poser des problèmes de mise à niveau s'ils présentent une flexion excessive.