Üles > PAIGALDAMINE > Seadme loodimine > Tasakaalustava jala reguleerimine

## Tasakaalustava jala reguleerimine

Kui seade tundub kõikuvat või uksi on raske sulgeda, reguleerige seadme kallet, järgides alltoodud juhiseid.

- Pöörake tasakaalustavat jalga seadme selle külje tõstmiseks päripäeva või langetamiseks vastupäeva.

- Avage uksed ja veenduge, et need sulguvad kergelt.

TÄHELEPANU

- Võib juhtuda, et uksi ei õnnestu loodida, kui põrand ei ole loodis või on nõrga või halva konstruktsiooniga.

- Külmik on raske ning see tuleb paigaldada jäigale ja kindlale pinnale.

- Puitpõranda puhul võib loodimine olla raskendatud, kui see liigselt vetrub.