Haut > DÉPANNAGE > Avant d'appeler le service > Condensation et givre

## Condensation et givre

Il y a de la condensation à l'intérieur de l'appareil ou sur le fond du capot du bac à légumes.

Cause

Avez-vous stocké de la nourriture chaude sans la refroidir au préalable ?

Solution

- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer au congélateur.

Cause

Avez-vous laissé la porte de l'appareil ouverte ?

Solution

- Bien que la condensation disparaisse lorsque vous fermez la porte de l'appareil, vous pouvez l'essuyer avec un chiffon sec.

Cause

Avez-vous ouvert les portes de l’appareil trop fréquemment ?

Solution

- Il se peut que de la condensation se forme en raison de la différence de température avec l’extérieur. Essuyez l’humidité avec un chiffon sec et n’ouvrez pas les portes trop fréquemment.

Cause

Avez-vous mis des aliments chauds ou humides à l'intérieur sans les sceller dans un récipient ?

Solution

- Conservez les aliments dans un récipient couvert ou hermétique.

Du givre s'est formé dans le compartiment congélateur.

Cause

Les portes ne sont peut-être pas bien fermées.

Solution

- Vérifiez qu'aucun aliment à l'intérieur de l'appareil ne bloque la porte et assurez-vous que la porte soit bien fermée.

Cause

Avez-vous stocké de la nourriture chaude sans la refroidir au préalable ?

Solution

- Refroidissez la nourriture chaude avant de la mettre dans le compartiment réfrigérateur ou le congélateur.

Cause

L'entrée ou la sortie d'air du congélateur est-elle obstruée ?

Solution

- Assurez-vous que l'entrée ou la sortie d'air ne soit pas obstruée afin que l'air puisse circuler à l'intérieur.

Cause

Le congélateur est-il trop rempli ?

Solution

- Maintenez un espace approprié entre les articles.

Du givre ou de la condensation s'est formé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.

Cause

Avez-vous ouvert et fermé la porte de l'appareil trop fréquemment ou la porte de l'appareil est-elle mal fermée ?

Solution

- Du givre ou de la condensation peut se former si l’air extérieur pénètre à l’intérieur de l’appareil. N’ouvrez pas les portes trop fréquemment.

Cause

L'environnement d'installation est-il humide ?

Solution

- De la condensation peut apparaître sur l'extérieur de l'appareil si la zone d'installation est trop humide ou lors d'une journée humide comme un jour de pluie. Essuyez l'humidité avec un chiffon sec.

Le côté ou l'avant de l'appareil est chaud.

Cause

Des tuyaux anti-condensation sont installés sur ces zones de l'appareil afin de réduire la formation de condensation autour de la zone de la porte.

Solution

- Le tuyau de dégagement de la chaleur pour empêcher la condensation est installé sur l'avant et le côté de l'appareil. Vous pouvez le trouver particulièrement chaud juste après l'installation de l'appareil ou pendant l'été. Vous pouvez être assuré qu'il ne s'agit pas d'un problème et que c'est normal.

Il y a de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.

Cause

Y a-t-il une fuite d'eau autour de l'appareil ?

Solution

- Vérifiez si de l'eau a fui d'un évier ou d'un autre endroit.

Cause

Y a-t-il de l'eau sur le fond de l'appareil ?

Solution

- Vérifiez si l'eau provient d'aliments congelés qui se sont décongelés ou d'un récipient cassé ou tombé.