Principal > INSTALACIÓN > Antes de la instalación > Dimensiones y separaciones

## Dimensiones y separaciones

Colocar objetos a una distancia demasiado reducida puede provocar una disminución de la capacidad de congelación y aumentar el coste de la electricidad. Cuando instale el aparato, deje una separación de más de 50 mm con respecto a cada pared adyacente.

| a | b
--- | --- | ---
| Tamaño (mm)
A | 595 | 595
B | 1 720/1 860/2 030 | 1 720/1 860/2 030
C | 682 | 677/675
D | 615 | 610
E | 682 | 677/675
F | 1 230 | 1 225
G | 995 | 995
H | 2 200 | 2 200

NOTA

- Las medidas de la tabla anterior son aproximadas.

- Puede averiguar de qué tipo de aparato se trata mirando la etiqueta del interior del aparato.