Lart > FUNKSIONET INTELIGJENTE > Smart Diagnosis > Përdorimi i diagnostikimit me zë për diagnostikimin e problemeve

## Përdorimi i diagnostikimit me zë për diagnostikimin e problemeve

*1

Ky panel kontrolli është i disponueshëm vetëm për disa modele.

Ndiqni udhëzimet më poshtë për të përdorur metodën e diagnostikimit me zë.

- Hapni aplikacionin LG ThinQ dhe përzgjidhni karakteristikën Smart Diagnosis në menu. Ndiqni udhëzimet për diagnostikimin me zë të vendosura në dispozicion në aplikacionin LG ThinQ.

Paneli i kontrolli 1: Në derën e frigoriferit*1

- Shtypni butonin Lock për të aktivizuar funksionin e kyçjes.

  - Nëse ekrani është mbyllur për më shumë se 5 minuta, duhet të çaktivizoni çelësin bllokues dhe më pas ta aktivizoni edhe një herë atë.

- Shtypni dhe mbani shtypur butonin Freezer për 3 sekonda ose më gjatë.

- Hapni derën dhe mbajeni telefonin pranë vrimës së altoparlantit.

- Pasi të ketë përfunduar transferimi i të dhënave, diagnostikimi do të shfaqet në aplikacion.

Paneli i kontrollit 2: Brenda frigoriferit*1

- Hapni derën e frigoriferit.

- Shtypni butonin Vacation.

  - Nëse dera është e hapur për më gjatë se 60 sekonda, mbylleni derën dhe përsërisni hapat 1 dhe 2.

  - Eco Friendly është riemërtuar Vacation.

- Mbajeni telefonin pranë vrimës së altoparlantit.

- Shtypni dhe mbani shtypur butonin Freezer për 3 sekonda ose më shumë duke e mbajtur telefonin tuaj pranë altoparlantit deri sa transferimi i të dhënave të ketë përfunduar.

- Pasi të ketë përfunduar transferimi i të dhënave, diagnostikimi do të shfaqet në aplikacion.

SHËNIM

- Për rezultate më të mira, mos e lëvizni telefonin ndërkohë që po transmetohet zëri.