Na vrh > ODPRAVLJANJE TEŽAV > Preden pokličete servis > Kondenzacija in zmrzal

## Kondenzacija in zmrzal

Znotraj naprave ali na dnu pokrova predala za zelenjavo prihaja do kondenzacije.

Vzrok

Ste shranili toplo hrano, ne da bi jo najprej ohladili?

Rešitev

- Preden boste hrano, ki je vroča, dajali v zamrzovalnik, počakajte, da se ohladi.

Vzrok

Ste pustili vrata naprave odprta?

Rešitev

- Čeprav bo kondenzacija izginila, ko boste zaprli vrata naprave, jo lahko obrišete s suho krpo.

Vzrok

Prepogosto odpirate vrata naprave?

Rešitev

- Kondenzacija lahko nastane zaradi temperaturne razlike med zunanjostjo in notranjostjo. Obrišite vlago s suho krpo in vrat ne odpirajte prepogosto.

Vzrok

Ste v napravo položili toplo ali vlažno hrano, ne da bi jo shranili v zaprto posodo?

Rešitev

- Hrano hranite v pokritih ali zatesnjenih posodah.

V zamrzovalniku se je pojavila zmrzal.

Vzrok

Morda vrata niso pravilno zaprta.

Rešitev

- Preverite, ali kakšen predmet v notranjosti naprave zadržuje vrata, prav tako pa se prepričajte, da so vrata dobro zaprta.

Vzrok

Ste shranili toplo hrano, ne da bi jo najprej ohladili?

Rešitev

- Toplo hrano najprej ohladite, preden jo shranite v hladilniku ali zamrzovalniku.

Vzrok

Je vstop ali izstop zraka iz zamrzovalnika prekinjen?

Rešitev

- Prepričajte se, da vstop ali izstop zraka ni prekinjen, tako da lahko zrak kroži.

Vzrok

Je zamrzovalnik prenapolnjen?

Rešitev

- Med izdelki vzdržujte ustrezen prostor.

Zmrzal ali kondenzacija lahko nastane znotraj ali zunaj naprave.

Vzrok

Ste prepogosto odpirali in zapirali vrata? So vrata naprave nepravilno zaprta?

Rešitev

- Zmrzal ali kondenzacija lahko nastane, če zunanji zrak prodre v notranjost naprave. Vrat ne odpirajte prepogosto.

Vzrok

Je območje namestitve vlažno?

Rešitev

- Kondenzacija se lahko pojavi na zunanji strani naprave, če je območje namestitve preveč vlažno ali v vlažnem in deževnem dnevu. Obrišite vlago s suho krpo.

Stranski ali sprednji del naprave je topel.

Vzrok

Na teh območjih naprave so nameščene cevi, ki zmanjšujejo nastajanje kondenzacije okoli predela vrat.

Rešitev

- Cev, ki sprošča toploto za preprečevanje kondenzacije, je nameščena na sprednjem in stranskem delu naprave. Morda boste toploto posebej čutili takoj po namestitvi naprave ali poleti. Lahko ste prepričani, da to ni težava, zato lahko napravo še naprej normalno uporabljate.

V notranjosti ali zunanjosti naprave se zadržuje voda.

Vzrok

Ali okoli naprave uhaja voda?

Rešitev

- Preverite, ali voda uhaja iz korita ali z drugega mesta.

Vzrok

Se voda zadržuje na dnu naprave?

Rešitev

- Preverite, ali prihaja voda iz odtaljene hrane ali posode, ki se je zdrobila ali padla.