Oben > BETRIEB > Bedienfeld > Bedienfeld und Funktionen

## Bedienfeld und Funktionen

*1

Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar.

Das Bedienfeld befindet sich je nach Modell entweder an der Kühlschranktür oder im Inneren des Kühlschranks.

Typ A

Typ B

1. Fridge

   Drücken Sie diese Taste wiederholt, um eine gewünschte Temperatur zwischen 1 °C und 7 °C auszuwählen.

   - Die Standardeinstellung der Kühltemperatur beträgt 3°C.

2. Express Cool

   Mit dieser Funktion kann eine große Menge von Lebensmitteln wie Gemüse, Obst etc. schnell gekühlt werden.

   - Die Funktion wird aktiviert bzw. deaktiviert, wenn die Taste drei Sekunden lang gedrückt gehalten wird.

3. Freezer

   Drücken Sie diese Taste wiederholt, um eine gewünschte Temperatur zwischen -15 °C und -23 °C auszuwählen.

   - Die Standardeinstellung der Gefriertemperatur beträgt -18 °C.

4. Express Freeze

   Mit dieser Funktion kann eine große Menge an Eis oder Tiefkühlkost schnell eingefroren werden.

   - Die Funktion wird aktiviert bzw. deaktiviert, wenn die Taste drei Sekunden lang gedrückt gehalten wird.

   - Diese Funktion wird nach Ablauf einer bestimmten Zeit automatisch beendet.

   - Wenn dieser Modus aktiviert ist, können Geräusche zu hören sein und der Energieverbrauch kann steigen.

5. Vacation

   Diese Funktion ist sinnvoll, wenn Sie in den Ferien unterwegs sind. Wenn diese Funktion aktiviert ist, beträgt die Kühltemperatur 7°C und die Gefriertemperatur -15°C. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, werden die Kühl- und Gefriertemperaturen auf die vorherigen Temperatureinstellungen zurückgesetzt.

   - Die Funktion wird mit jedem Tastendruck aktiviert bzw. deaktiviert.

   - Wenn diese Funktion aktiviert ist, funktionieren die anderen Tasten mit Ausnahme der Tasten Lock und Wi-Fi nicht.

   - Eco Friendly wurde in Vacation umbenannt.

   ACHTUNG

   - Wenn diese Funktion aktiviert ist, dürfen Sie keine Lebensmittel lagern, die eine niedrigere Temperatur als die voreingestellte Temperatur benötigen.

   - Vergessen Sie bei Ihrer Rückkehr nicht, diese Funktion auszuschalten, um die anderen Tasten freizugeben und den Kühlschrank auf die vorherigen Temperatureinstellungen zurückzusetzen.

6. Wi-Fi*1

   Diese Taste ermöglicht es dem Gerät, eine Verbindung mit dem WLAN-Heimnetzwerk herzustellen. Für Informationen zur Erstkonfiguration derLG ThinQ-Anwendung siehe SMART FUNCTIONS.

7. Lock*1

   Damit werden die Bedienfeldtasten gesperrt.

   - Um die Tasten des Bedienfelds zu sperren, halten Sie die Taste Lock für 3 Sekunden gedrückt, bis die Funktion aktiviert ist.

   - Um die Funktion zu deaktivieren, halten Sie die Taste Lock für 3 Sekunden gedrückt, bis die Funktion deaktiviert ist.

HINWEIS

- Um Lebensmittel optimal zu konservieren, wird empfohlen, die Standardtemperatur für jedes Fach um 1 °C oder eine Ebene zu erhöhen oder zu verringern.

- Das Bedienfeld wird automatisch ausgeschaltet, um Energie zu sparen.

- Wenn es bei der Reinigung zu Finger- oder Hautkontakt auf dem Bedienfeld kommt, kann die ausgelöste Funktion in Betrieb gehen.