Inici > SOLUCIONAR PROBLEMES > Abans de trucar al servei de reparacions > Peces i característiques

## Peces i característiques

La porta de l’aparell no està ben tancada.

Causa

L’aparell està inclinat cap endavant?

Solució

- Ajusteu les potes davanteres per elevar lleugerament la part davantera.

Causa

Els prestatges estaven ben muntats?

Solució

- Torneu a muntar els prestatges si és necessari.

Causa

Heu tancat la porta amb massa força?

Solució

- Si apliqueu massa força o velocitat en tancar la porta, aquesta pot romandre breument oberta abans de tancar-se. Assegureu-vos de no tancar la porta de cop. Tanqueu sense forçar.

La porta de l’aparell costa d’obrir.

Causa

Heu obert la porta just després de tancar-la?

Solució

- Si intenteu obrir la porta de l’aparell abans que hagi transcorregut un minut des que la vau tancar, és possible que tingueu dificultats a causa de la pressió a l’interior de l’aparell. Intenteu obrir la porta de l’aparell de nou en uns minuts perquè la pressió interna s’estabilitzi.

El llum interior de l’aparell no s’encén.

Causa

Fallada del llum

Solució

- Tanqueu la porta i torneu a obrir-la. Si el llum no s’encén, poseu-vos en contacte amb el centre d’informació al client d’LG Electronics. No intenteu retirar el llum.