Vrh > POSTAVLJANJE > Prije postavljanja > Temperatura okoline

## Temperatura okoline

- Uređaj je dizajniran za rad u ograničenom rasponu temperature okoline, ovisno o klimatskoj zoni.

- Na unutarnje temperature uređaja može utjecati položaj uređaja, temperatura okoline, učestalost otvaranja vrata i slično.

- Klimatski razred naznačen je na tipskoj naljepnici uređaja.

Klimatski razred | Raspon temperature okoline ºC
--- | ---
SN (Produženo Umjereno) | +10 – + 32
N (Umjereno) | +16 – + 32
ST (Suptropsko) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropsko) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Australija, Indija, Kenija

** Argentina

NAPOMENA

- Uređaji sa oznakom od SN do T su namijenjeni korištenju na temperaturi između 10 ºC i 43 ºC.