Naar begin > PROBLEEMOPLOSSING > Voor u service belt > Condensatie & vorst

## Condensatie & vorst

Er is condensatie in het apparaat of op de bodem van de groenteladedeksel.

Oorzaak

Hebt u warm eten opgeslagen zonder het eerst te koelen?

Oplossing

- Laat heet voedsel eerst afkoelen vooraleer het in de koelkast of de diepvriezer te plaatsen.

Oorzaak

Hebt u de apparaatdeur open gelaten?

Oplossing

- Hoewel de condensatie snel zal verdwijnen nadat u de apparaatdeur sluit, kunt u het apparaat droogwrijven met een droge doek.

Oorzaak

Hebt u de apparaat deuren te vaak geopend?

Oplossing

- Er kan condensatie worden gevormd als gevolg van het temperatuurverschil van buitenaf. Veeg het vocht weg met een droge doek en open de deuren niet te vaak.

Oorzaak

Hebt u warm of vochtig voedsel in het apparaat gelegd, zonder dit af te sluiten in een container?

Oplossing

- Bewaar voedsel in een afgedekte of gesloten container.

Er is ijsvorming in de diepvries.

Oorzaak

Deuren kunnen niet goed gesloten zijn.

Oplossing

- Controleer of het voedselproduct in het apparaat de deur blokkeert en controleer of de deur goed gesloten is.

Oorzaak

Hebt u warm eten opgeslagen zonder het eerst te koelen?

Oplossing

- Koel het warme eten eerst af voordat u het in de koelkast of diepvries zet.

Oorzaak

Is de luchtaanvoer of -afvoer van de diepvries verstopt?

Oplossing

- Controleer of de luchttoevoer of -uitvoer niet is geblokkeerd, zodat de lucht binnenin kan circuleren.

Oorzaak

Is de diepvries te vol?

Oplossing

- Zorg voor voldoende ruimte tussen de items.

Er heeft zich vorst of condens gevormd binnen of buiten het apparaat.

Oorzaak

Hebt u de apparaatdeur vaak geopend en gesloten of is de apparaatdeur niet goed gesloten?

Oplossing

- Er kan zich vorst of condens vormen als de buitenlucht binnendringt in het apparaat. Open de deuren niet te vaak.

Oorzaak

Is de installatieomgeving vochtig?

Oplossing

- Condensatie kan op de buitenzijde van het apparaat verschijnen wanneer het installatiegebied te vochtig is of op vochtige dagen, zoals een regenachtige dag. Veeg al het vocht weg met een droge doek.

De zijkant of voorkant van het apparaat is warm.

Oorzaak

Er zijn anticondensleidingen aangebracht op deze gebieden van het apparaat om condensatie die zich rond de deur kan ontwikkelen te reduceren.

Oplossing

- De warmte-uitlaatbuis voor het voorkomen van condensatie, is geïnstalleerd op de voorkant en de zijkant van het apparaat. Misschien voelt die bijzonder warm aan direct nadat het apparaat is geïnstalleerd of in de zomer. U kunt er zeker van zijn dat dit geen probleem is maar vrij normaal.

Er is water aan de binnen- of buitenkant van het apparaat.

Oorzaak

Is er waterlekkage rond het apparaat?

Oplossing

- Controleer of er water is gelekt uit een gootsteen of een andere plaats.

Oorzaak

Ligt er water op de bodem van het apparaat?

Oplossing

- Controleer of het water uit ontdooide diepvriesproducten of een gebroken of gevallen container komt.