Överst > SÄKERHETSANVISNINGAR > VARNING > Installation

## Installation

- Denna apparat ska endast transporteras av två eller flera personer som håller i den ordentligt.

- Installera apparaten på ett plant och hårt golv.

- Installera inte apparaten på en fuktig och dammig plats. Installera inte eller förvara apparaten utomhus, eller något vid annat område som utsätts för direkt solljus, vind, regn eller temperaturer under fryspunkten.

- Ställ inte apparaten i direkt solljus eller exponera den mot värme från apparater som en ugn eller ett element.

- Se till att inte exponera baksidan av apparaten under installationen.

- Installera apparaten på en plats där det är enkelt att dra stickkontakten ur apparatens eluttag.

- Se till att dörren inte faller ner i samband med montering eller demontering.

- Se till att kabeln inte slits av eller på annat sätt skadas i samband med montering eller demontering av apparatens dörr.

- Se till att inte elkontakten är vänd uppåt och att apparaten inte vilar mot elkontakten.

- Ändra inte på eller dra ut strömsladden.

- Säkerställ att eluttaget är ordentligt jordat och att jordningsstiftet på elkabeln inte är skadat eller borttaget från elkontakten. Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscentrum för mer information om jordning.

- Denna apparat är utrustad med en elkabel med jordledare och jordad kontakt. Elkontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.

- Starta aldrig en apparat som visar tecken på skada. Kontakta återförsäljaren vid tveksamheter.

- Allt förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar och frigolit) ska bortskaffas så att barn inte kan få tillgång till det. Förpackningsmaterialet kan orsaka kvävning.

- Anslut inte apparaten till en adapter med flera uttag, som inte har en elkabel(ihopsatt).

- Apparaten ska vara kopplad till en särskild strömledning med en separat säkring.

- Använd inte eluttag som inte är ordentligt jordat (portabel). Den måste överensstämma med apparatens tekniska specifikationer och får endast användas för apparaten.