Vrh > REŠAVANJE PROBLEMA > Pre pozivanja servisa > Kondenzacija i mraz

## Kondenzacija i mraz

Kondenzacija se javlja unutar uređaja ili na dnu poklopca fioke za povrće.

Uzrok

Da li ste unutra stavili vruću hranu bez prvobitnog hlađenja hrane?

Rešenje

- Toplu hranu prvo ohladite pre nego što je stavite u frižider ili zamrzivač.

Uzrok

Da li ste ostavili otvorena vrata uređaja?

Rešenje

- Iako će kondenzacija nestati brzo nakon što zatvorite vrata uređaja, možete da je obrišete pomoću suve tkanine.

Uzrok

Da li često otvarate vrata uređaja?

Rešenje

- Kondenzacija može da nastane zbog temperaturne razlike u odnosu na spoljašnjost. Obrišite vlagu suvom tkaninom i nemojte često da otvarate vrata.

Uzrok

Da li ste unutra stavili toplu ili vlažnu hranu koju niste zatvorili u posudu?

Rešenje

- Hranu čuvajte u pokrivenoj ili zatvorenoj posudi.

Led se formirao u zamrzivaču.

Uzrok

Možda vrata nisu zatvorena kako treba.

Rešenje

- Proverite da namirnica unutar uređaja ne blokira vrata i proverite da li su vrata čvrsto zatvorena.

Uzrok

Da li ste unutra stavili vruću hranu bez prvobitnog hlađenja hrane?

Rešenje

- Ohladite hranu pre nego što je stavite u frižider ili zamrzivač.

Uzrok

Da li je ulaz ili izlaz za vazduh u zamrzivaču blokiran?

Rešenje

- Uverite se da ulaz ili izlaz za vazduh nije blokiran tako da vazduh može unutra da cirkuliše.

Uzrok

Da li je zamrzivač prepunjen?

Rešenje

- Održavajte odgovarajuću razdaljinu između hrane.

Sa unutrašnje ili spoljašnje strane uređaja formirao se led ili kondenzacija.

Uzrok

Da li ste često otvarali i zatvarali vrata uređaja ili su vrata uređaja nepravilno zatvorena?

Rešenje

- Led ili kondenzacija mogu da se formiraju ako vazduh spolja uđe u uređaj. Nemojte često da otvarate vrata.

Uzrok

Da li je okruženje instalacije vlažno?

Rešenje

- Kondenzacija može da se pojavi na spoljnoj strani uređaja ako je prostorija u kojoj je instaliran previše vlažna ili ako je vlažnost vazduha povećana, npr. kada pada kiša. Obrišite vlagu koja se pojavi suvom tkaninom.

Strane ili prednja strana uređaja su vrući.

Uzrok

U ovim delovima uređaja su ugrađene antikondenzacijske cevi da bi se smanjila kondenzacija koja se formira u delu oko vrata.

Rešenje

- Cev za oslobađanje toplote i sprečavanje kondenzacije instalirana je sa prednje strane uređaja, i sa strane. Ona može da bude izrazito vruća odmah nakon instaliranja uređaja ili tokom leta. Budite uvereni da to nije problem već sasvim normalno.

Ima vode van ili unutar uređaja.

Uzrok

Da li negde oko uređaja curi voda?

Rešenje

- Proverite da voda ne curi iz sudopere ili drugog mesta.

Uzrok

Da li ima vode na dnu uređaja?

Rešenje

- Proverite da li voda dolazi od topljenja smrznute hrane ili polomljene ili prevrnute posude.