Do góry > FUNKCJE SMART > Smart Diagnosis > Korzystanie z diagnostyki dźwiękowej w celu identyfikacji problemów

## Korzystanie z diagnostyki dźwiękowej w celu identyfikacji problemów

*1

Panel sterowana jest dostępny tylko w wybranych modelach.

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu skorzystania z diagnostyki dźwiękowej.

- Uruchomić aplikację LG ThinQ i wybrać w menu funkcję Smart Diagnosis. Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi diagnostyki dźwiękowej wyświetlanymi w aplikacji LG ThinQ.

Panel sterowania 1: na drzwiach lodówki*1

- W celu aktywacji funkcji blokady nacisnąć przycisk Lock.

  - Jeśli ekran był zablokowany przez ponad 5 minut, należy dezaktywować blokadę, a następnie ponownie ją aktywować.

- Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy przycisk Freezer.

- Otworzyć drzwi lodówki i przytrzymać telefon przy otworze głośnika.

- Po zakończeniu przesyłania dane diagnostyczne zostaną wyświetlone w aplikacji.

Panel sterowania 2: wewnątrz lodówki*1

- Otworzyć drzwi lodówki.

- Nacisnąć przycisk Vacation.

  - Jeśli drzwi były otwarte przez dłużej niż 60 sekund, należy zamknąć drzwi i powtórzyć kroki 1 i 2.

  - Nazwę Eco Friendly zmieniono na Vacation.

- Przytrzymać telefon przy otworze głośnika.

- Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy przycisk Freezer, jednocześnie przytrzymując telefon przy głośniku aż do zakończenia przesyłania danych.

- Po zakończeniu przesyłania dane diagnostyczne zostaną wyświetlone w aplikacji.

UWAGA

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy przesuwać telefonu podczas przesyłania sygnałów tonowych.