Do góry > UŻYTKOWANIE > Panel sterowania > Panel sterowania i funkcje

## Panel sterowania i funkcje

*1

Funkcja ta jest dostępna tylko w wybranych modelach.

Panel sterowania może znajdować się na drzwiach lub wewnątrz lodówki w zależności od modelu.

Typ A

Typ B

1. Fridge

   Naciskać przycisk w celu wybrania żądanej temperatury z przedziału od 1°C do 7°C.

   - Domyślna temperatura chłodzenia to 3°C.

2. Express Cool

   Funkcja ta umożliwia szybkie schłodzenie dużej ilości produktów spożywczych, takich jak warzywa, owoce itp.

   - Funkcja ta jest włączana lub wyłączana za każdym razem, gdy przycisk zostanie naciśnięty i przytrzymany przez 3 sekundy.

3. Freezer

   Naciskać przycisk w celu wybrania żądanej temperatury z przedziału od -15°C do -23°C.

   - Domyślna temperatura mrożenia to -18°C.

4. Express Freeze

   Ta funkcja umożliwia szybkie mrożenie dużej ilości lodu lub żywności.

   - Funkcja ta jest włączana lub wyłączana za każdym razem, gdy przycisk zostanie naciśnięty i przytrzymany przez 3 sekundy.

   - Funkcja ta zostaje automatycznie wyłączona po upływie określonego czasu.

   - Gdy tryb ten jest włączony, urządzenie może głośniej pracować i może wzrosnąć zużycie energii.

5. Vacation

   Funkcja ta jest użyteczna, gdy użytkownik przebywa na wakacjach. Gdy funkcja ta jest włączona, temperatura chłodzenia wynosi 7°C a temperatura mrożenia -15°C. Gdy funkcja ta jest wyłączona, temperatura chłodzenia i mrożenia powracają do wcześniejszych ustawień.

   - Kolejne naciśnięcia przycisku pozwalają włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

   - Gdy funkcja ta jest włączona, pozostałe przyciski nie będą działać, za wyjątkiem przycisków Lock i Wi-Fi.

   - Nazwę Eco Friendly zmieniono na Vacation.

   UWAGA

   - Kiedy funkcja ta jest włączona, należy uważać przy przechowywaniu produktów spożywczych, które wymagają temperatury niższej niż domyślna.

   - Po powrocie do domu należy pamiętać o wyłączeniu tej funkcji, aby odblokować inne przyciski i przywrócić lodówkę do poprzednich ustawień temperatury.

6. Wi-Fi*1

   Ten przycisk umożliwia połączenie urządzenia z siecią Wi-Fi. Aby uzyskać informacje na temat wstępnej konfiguracji aplikacji SMART FUNCTIONS, należy zapoznać się z rozdziałem LG ThinQ.

7. Lock*1

   Umożliwia zablokowanie przycisków panelu sterowania.

   - Aby zablokować przyciski panelu sterowania, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Lock aż do aktywacji funkcji.

   - Aby wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Lock aż do dezaktywacji funkcji.

UWAGA

- W celu optymalnego przechowywania żywności zaleca się zwiększenie lub zmniejszenie domyślnej temperatury dla każdej komory o 1°C lub o jeden poziom.

- Panel sterowania wyłączy się automatycznie w celu oszczędności energii.

- W przypadku dotknięcia palcem lub muśnięcia skórą panelu sterowania podczas jego mycia może dojść do uruchomienia jakiejś funkcji.