Do góry > ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW > Przed wezwaniem serwisu > Dźwięki

## Dźwięki

Urządzenie pracuje głośno i emituje nietypowe dźwięki.

Przyczyna

Czy urządzenia zamontowano na niestabilnej podłodze lub nieprawidłowo ustawiono?

Rozwiązanie

- Zainstalować urządzenie na wytrzymałej i równej posadzce.

Przyczyna

Czy tylna część urządzenia dotyka ściany?

Rozwiązanie

- Dostosować miejsce instalacji, aby zapewnić właściwą ilość wolnej przestrzeni wokół urządzenia.

Przyczyna

Czy za urządzeniem są luzem rozrzucone przedmioty?

Rozwiązanie

- Należy usunąć wszelkie rozrzucone przedmioty zza urządzenia.

Przyczyna

Czy na urządzeniu znajduje się jakiś przedmiot?

Rozwiązanie

- Należy usunąć przedmiot z urządzenia.

Klikanie

Przyczyna

Regulator rozmrażania zacznie wydawać dźwięki przypominające klikanie na początku i końcu cyklu automatycznego rozmrażania. Termostat (lub w niektórych modelach regulator urządzenia) także będzie wydawał takie dźwięki podczas włączania i wyłączania.

Rozwiązanie

- Normalne działanie

Terkotanie

Przyczyna

Urządzenie nie jest ustawione stabilnie na podłożu.

Rozwiązanie

- Podłoże jest niestabilne lub nierówne albo nóżki poziomujące wymagają regulacji.

Przyczyna

Urządzenie ze sprężarką zostało poruszone podczas pracy.

Rozwiązanie

- Normalne działanie. Jeżeli sprężarka nie przestaje terkotać po 3 minutach, wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie.

Świst

Przyczyna

Silnik wentylatora parownika powoduje krążenie powietrza pomiędzy elementami lodówki i zamrażarki.

Rozwiązanie

- Normalne działanie

Przyczyna

Powietrze jest przepychane nad skraplacz przez wentylator skraplacza.

Rozwiązanie

- Normalne działanie

Bulgotanie

Przyczyna

Czynnik chłodniczy przepływa przez system chłodniczy.

Rozwiązanie

- Normalne działanie

Trzeszczenie

Przyczyna

Zmniejszanie i zwiększanie objętości ścianek wewnętrznych z powodu zmian w temperaturze.

Rozwiązanie

- Normalne działanie

Wibracje

Przyczyna

Jeśli bok lub tył urządzenia dotyka szafki lub ściany, normalne wibracje mogą generować dźwięki.

Rozwiązanie

- Aby wyeliminować hałas, boki i tył urządzenia nie powinny stykać się z powierzchnią ściany ani szafki.