Início > FUNÇÕES SMART > Smart Diagnosis > Utilização do diagnóstico audível para diagnosticar problemas

## Utilização do diagnóstico audível para diagnosticar problemas

*1

Este painel de controlo está disponível apenas em alguns modelos.

Siga as seguintes instruções para utilizar o método de diagnóstico audível.

- Inicie a aplicação LG ThinQ e selecione a funcionalidade Smart Diagnosis no menu. Siga as instruções para o diagnóstico audível fornecidas na aplicação LG ThinQ.

Painel de controlo 1: na porta do frigorifico*1

- Prima o botão Lock para ativar a função de bloqueio.

  - Se o visor estiver bloqueado durante mais de 5 minutos, tem de desativar o bloqueio e, depois, reativá-lo.

- Prima continuamente o botão Freezer por 3 segundos ou mais.

- Abra a porta e, de seguida, segure o telefone próximo do orifício do altifalante.

- Após a conclusão da transferência de dados, o diagnóstico será exibido na aplicação.

Painel de controlo 2: dentro do frigorífico*1

- Abra a porta do frigorífico.

- Pressione o botão Vacation.

  - Se a porta estiver aberta por mais de 60 segundos, feche a porta e repita as etapas 1 e 2.

  - Eco Friendly foi renomeado Vacation.

- Mantenha o telefone próximo do orifício do altifalante.

- Prima continuamente o botão Freezer por 3 segundos ou mais enquanto segura seu telefone na frente do alto-falante até que a transferência de dados esteja concluída.

- Após a conclusão da transferência de dados, o diagnóstico será exibido na aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Para obter os melhores resultados, não mova o telefone enquanto os tons estiverem a ser transmitidos.