Vrh > PAMETNE FUNKCIJE > Smart Diagnosis > Korišćenje zvučne dijagnostike za dijagnostikovanje problema

## Korišćenje zvučne dijagnostike za dijagnostikovanje problema

*1

Ova kontrolna tabla je dostupna samo na nekim modelima.

Pratite uputstva u nastavku za korišćenje metode zvučne dijagnostike.

- Pokrenite aplikaciju LG ThinQ i izaberite funkciju Smart Diagnosis u meniju. Pratite uputstva za zvučnu dijagnostiku priložena u aplikaciji LG ThinQ.

1. kontrolna tabla: na vratima frižidera*1

- Pritisnite dugme Lock da biste aktivirali funkciju zaključavanja.

  - Ako je ekran zaključan duže od 5 minuta, morate da isključite zaključavanje i da ga zatim ponovo uključite.

- Pritisnite i držite dugme Freezer 3 sekunde ili duže.

- Otvorite vrata, a zatim držite telefon na otvoru zvučnika.

- Nakon što se obavi prenos podataka, dijagnoza se prikazuje u aplikaciji.

2. kontrolna tabla: unutar frižidera*1

- Otvorite vrata frižidera.

- Pritisnite dugme Vacation.

  - Ako su vrata otvorena duže od 60 sekundi, zatvorite vrata i ponovite korake 1 i 2.

  - Funkcija Eco Friendly promenila je ime u Vacation.

- Držite telefon blizu otvora zvučnika.

- Pritisnite i zadržite dugme Freezer 3 sekunde ili duže dok držite telefon za zvučnik dok se ne završi prenos podataka.

- Nakon što se obavi prenos podataka, dijagnoza se prikazuje u aplikaciji.

NAPOMENA

- Za najbolje rezultate nemojte da pomerate telefon dok se zvukovi prenose.