Üles > KASUTAMINE > Juhtpaneel > Juhtpaneel ja funktsioonid

## Juhtpaneel ja funktsioonid

*1

See funktsioon on olemas ainult teatud mudelitel.

Juhtpaneel asub olenevalt mudelist kas külmiku uksel või külmiku sisemuses.

Tüüp A

Tüüp B

1. Fridge

   Vajutage seda nuppu korduvalt, et valida soovitud temperatuur vahemikus 1 °C kuni 7 °C.

   - Külmiku temperatuur on vaikimisi 3 °C.

2. Express Cool

   See funktsioon võimaldab kiiresti jahutada suurt kogust toitu, nagu köögiviljad, puuviljad jne.

   - See funktsioon hakkab tööle või lakkab töötamast, kui hoiate seda nuppu 3 sekundit all.

3. Freezer

   Vajutage seda nuppu korduvalt, et valida soovitud temperatuur vahemikus -15 °C kuni -23 °C.

   - Sügavkülmiku temperatuur on vaikimisi –18 °C.

4. Express Freeze

   See funktsioon võimaldab suurt kogust jääd või toitu kiiresti külmutada.

   - See funktsioon hakkab tööle või lakkab töötamast, kui hoiate seda nuppu 3 sekundit all.

   - See funktsioon peatub automaatselt pärast teatud aja möödumist.

   - Kui see režiim on sisse lülitatud, võib esineda müra ja energiatarbimine võib suureneda.

5. Vacation

   See funktsioon on kasulik, kui olete puhkuse ajal eemal. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, on külmiku temperatuur 7 °C ja sügavkülmiku temperatuur –15 °C. Kui see funktsioon on välja lülitatud, lülituvad külmik ja sügavkülmik tagasi varasematele temperatuuriseadistustele.

   - See funktsioon hakkab tööle või lakkab töötamast, kui vajutate seda nuppu uuesti.

   - Selle funktsiooni töö ajal ei tööta teised nupud, välja arvatud Lock ja Wi-Fi.

   - Eco Friendly uueks nimeks on Vacation.

   ETTEVAATUST

   - Kui see funktsioon on sisse lülitatud, olge vaikimisi temperatuurist madalamat temperatuuri vajavate toiduainete säilitamise suhtes ettevaatlik.

   - Koju tagasi pöördumisel pidage meeles see funktsioon välja lülitada, et avada teised nupud ja viia külmkapp tagasi selle eelmistele temperatuuriseadistustele.

6. Wi-Fi*1

   See nupp võimaldab seadmel ühenduda kodu Wi-Fi-võrguga. Teavet LG ThinQ rakenduse esialgse seadistamise kohta vt SMART FUNCTIONS.

7. Lock*1

   Lukustab nupud juhtpaneelil.

   - Juhtpaneeli nuppude lukustamiseks hoidke nuppu Lock 3 sekundit all kuni funktsiooni aktiveerimiseni.

   - Funktsiooni tühistamiseks hoidke nuppu Lock 3 sekundit all, kuni funktsioon deaktiveeritakse.

TÄHELEPANU

- Toidu optimaalse säilitamise tagamiseks on iga kambri puhul soovitatud 1 °C või ühe taseme võrra suurendamine või vähendamine võrreldes vaikimisi temperatuuriga.

- Juhtpaneel lülitub energia säästmiseks automaatselt välja.

- Kui juhtpaneeli puhastamise käigus puutub teie sõrm või nahk paneeli vastu, võib puudutatud nupp tööle hakata.