Pagina principalep > INSTALLAZIONE > Prima dell’installazione > Temperatura ambiente

## Temperatura ambiente

- L'elettrodomestico è stato progettato per il funzionamento in una gamma limitata di temperature ambiente, a seconda delle zone climatiche.

- Le temperature interne potrebbero essere alterate dalla posizione dell'elettrodomestico, dalla temperatura ambiente, dalla frequenza con la quale si apre lo sportello e così via.

- La classe climatica è riportata sulla targa dati.

Classe climatica | Intervallo della temperatura ambiente ºC
--- | ---
SN (Temperata Estesa) | +10 - +32
N (Temperata) | +16 - +32
ST (Subtropicale) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropicale) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Australia, India, Kenya

** Argentina

NOTA

- Gli elettrodomestici di classe da SN a T dovrebbero essere utilizzati a una temperatura ambiente compresa tra i 10°C e i 43°C.