Na vrh > ODPRAVLJANJE TEŽAV > Preden pokličete servis > Hrup

## Hrup

Naprava je hrupna in ustvarja neobičajne zvoke.

Vzrok

Je naprava nameščena na šibkih tleh oz. je nestabilno naravnana?

Rešitev

- Napravo namestite na trda in ravna tla.

Vzrok

Se hrbtna stran naprave dotika stene?

Rešitev

- Prilagodite položaj namestitve, da bo okoli naprave dovolj prostora.

Vzrok

So za napravo raztreseni predmeti?

Rešitev

- Odstranite raztresene predmete izza naprave.

Vzrok

Se na vrhu naprave nahaja predmet?

Rešitev

- Odstranite predmet z vrha naprave.

Klikanje

Vzrok

Nadzor za odmrzovanje bo kliknil, ko se začne in konča samodejni odmrzovalni cikel. Termostat (ali nadzor hladilnika pri nekaterih modelih) bo prav tako kliknil na začetku ali koncu cikla.

Rešitev

- Normalno delovanje

Ropot

Vzrok

Hladilnik ne stoji ravno na tleh.

Rešitev

- Tla so šibka ali neravna ali pa je treba nastaviti nožice za nastavljanje višine.

Vzrok

Prišlo je do premika naprave s kompresorjem med njenim delovanjem.

Rešitev

- Normalno delovanje. Če kompresor ne preneha ropotati po treh minutah, izklopite napravo in jo nato znova vklopite.

Šumenje

Vzrok

Zrak kroži preko uparjalnika s pomočjo ventilatorja skozi predale hladilnika in zamrzovalnika.

Rešitev

- Normalno delovanje

Vzrok

Zrak prisiljeno kroži skozi kondenzator s strani ventilatorja kondenzatorja.

Rešitev

- Normalno delovanje

Klokotanje

Vzrok

Hladilna tekočina teče skozi hladilni sistem.

Rešitev

- Normalno delovanje

Pokanje

Vzrok

Krčenje in širjenje notranjih sten zaradi sprememb v temperaturi.

Rešitev

- Normalno delovanje

Vibriranje

Vzrok

Če se stranski ali hrbtni del naprave dotika omarice ali stene, bodo nekatere izmed normalnih vibracij ustvarjale slišen zvok.

Rešitev

- Za odpravo hrupa se prepričajte, da se nobena od strani ne dotika sten ali omaric.