Bevezető > ÜZEMELTETÉS > Vezérlőpanel > Vezérlőpanel és funkciók

## Vezérlőpanel és funkciók

*1

Ez a funkció csak bizonyos modelleknél áll rendelkezésre.

Az adott modelltől függően a vezérlőpanel a hűtőszekrény ajtaján vagy a hűtőszekrény belsejében található.

„A” típus

„B” típus

1. Fridge

   Nyomja meg ismétlődően ezt a gombot, és válassza ki a hűtő kívánt hőmérsékletét 1 °C és 7 °C között.

   - A hűtő alapbeállított hőmérséklete 3 °C.

2. Express Cool

   Ez a funkció nagy mennyiségű élelmiszer, például zöldség, gyümölcs, stb. lehűtésére alkalmas.

   - Ez a funkció minden egyes alkalommal be- és kikapcsol, ha 3 másodpercig lenyomva tartja a gombot.

3. Freezer

   Nyomja meg ismétlődően ezt a gombot, és válassza ki a hűtő kívánt hőmérsékletét -15 °C és -23 °C között.

   - A fagyasztó alapbeállított hőmérséklete -18 °C.

4. Express Freeze

   Ez a funkció nagy mennyiségű jég vagy fagyasztott élelmiszer gyors fagyasztására szolgál.

   - Ez a funkció minden egyes alkalommal be- és kikapcsol, ha 3 másodpercig lenyomva tartja a gombot.

   - Ez a funkció automatikusan befejeződik egy bizonyos idő elteltével.

   - Amikor ez a mód bekapcsol, zaj keletkezhet és megemelkedhet az energiafogyasztás.

5. Vacation

   Ez a funkció akkor hasznos, ha Ön nyaralni megy. Amikor ez a funkció be van kapcsolva, a hűtőszekrény hőmérséklete 7°C, míg a fagyasztó hőmérséklete -15°C. Ha ez a funkció ki van kapcsolva, a hűtőszekrény és a fagyasztó hőmérséklete visszaáll az előző hőmérsékleti beállításra.

   - Ez a funkció minden egyes alkalommal be- és kikapcsol, ha megnyomjuk a gombot.

   - Ha ez a funkció be van kapcsolva, csak a Lock és a Wi-Fi gombok üzemelnek, a többi gomb nem üzemel.

   - Az Eco Friendly új neve Vacation.

   VIGYÁZAT

   - Ha a funkció be van kapcsolva, legyen óvatos az olyan élelmiszerek tárolásával kapcsolatban, melyek az alapértelmezettnél alacsonyabb hőmérsékletet igényelnek.

   - Amikor hazatér, ne feledje kikapcsolni ezt a funkciót a többi gomb engedélyezéséhez, és állítsa vissza a hűtőszekrényt az azelőtti hőmérsékleti beállításokra.

6. Wi-Fi*1

   Ezzel a gombbal a készüléket az otthoni Wi-Fi hálózatra csatlakoztathatja. Az LG ThinQ alkalmazás kezdeti beállításához tekintse meg az SMART FUNCTIONS opciót.

7. Lock*1

   Ez lezárja a gombokat az ellenőrző panelen.

   - A vezérlőpanel gombjainak zárolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Lock gombot 3 másodpercig, amíg a funkció be nem kapcsol.

   - A funkció kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Lock gombot 3 másodpercig, amíg a funkció ki nem kapcsol.

MEGJEGYZÉS

- Az élelmiszerek optimális tartósítása érdekében javasolt minden rekeszben 1 °C-kal vagy egy szinttel növelni vagy csökkenteni az alapértelmezett hőmérsékletet.

- A kezelőpanel energiatakarékossági okokból automatikusan kikapcsol.

- Ha tisztítás közben az ujjával, vagy a bőrével bármilyen módon érinti a kezelőpanelt, az így előhívott funkció bekapcsolhat.