Inici > INSTRUCCIONS DE SEGURETAT > ADVERTÈNCIA > Instal·lació

## Instal·lació

- Aquest aparell només el poden transportar dues o més persones que el puguin subjectar de manera segura.

- Instal·leu l’aparell en una superfície ferma i anivellada.

- No instal·leu l'aparell en un lloc humit i polsós. No instal·leu ni emmagatzemeu l'aparell a l'exterior ni a llocs exposats a condicions meteorològiques com ara la llum solar directa, el vent, la pluja o temperatures sota zero.

- No col·loqueu l’aparell a la llum directa del sol ni l’exposeu a la calor d’aparells de calefacció com ara estufes o calefactors.

- Aneu amb compte de no exposar la part posterior de l’aparell en instal·lar-lo.

- Instal·leu l’aparell en un lloc on sigui fàcil desendollar-lo.

- Aneu amb compte de no deixar caure la porta de l’aparell durant el muntatge o desmuntatge.

- Aneu amb compte de no pessigar, aixafar o malmetre el cable d’alimentació durant el muntatge o desmuntatge de la porta de l’aparell.

- Aneu amb compte de no apuntar l’endoll cap amunt ni deixar que l’aparell es recolzi en l’endoll.

- No modifiqueu ni prolongueu el cable d’alimentació.

- Assegureu-vos que la presa de corrent està correctament connectada a terra i que la clavilla de terra del cable d’alimentació no està malmesa ni desconnectada de l’endoll. Per a més detalls sobre la connexió a terra, informeu-vos en un centre d’informació al client d’LG Electronics.

- Aquest aparell està equipat amb un cable d’alimentació que té un conductor de connexió a terra de l’equip i un endoll d’alimentació amb connexió a terra. L’endoll ha de connectar-se a una presa de corrent adequat que estigui instal·lada i connectada a terra d’acord amb tots els codis i ordenances locals.

- No poseu mai en marxa un aparell que presenti signes de deterioració. En cas de dubte, consulteu al vostre distribuïdor.

- Llenceu tots els materials d'embalatge (com ara bosses de plàstic i escuma de poliestirè) de manera que els nens no hi tinguin accés. Els materials d'embalatge poden provocar asfíxia.

- No connecteu l’aparell a un adaptador multiendoll que no disposi de cable d’alimentació (muntat.)

- L’aparell ha de connectar-se a una línia d’alimentació exclusiva amb fusibles independents.

- No utilitzeu una presa de corrent múltiple que no estigui degudament connectada a terra (portàtil). Ha de complir les especificacions tècniques de l'aparell i només pot utilitzar-se per a aquest.