Início > FUNCIONAMENTO > Painel de controlo > Painel de controlo e funções

## Painel de controlo e funções

*1

Esta função está disponível apenas em alguns modelos.

O painel de controlo pode ser encontrado na porta do frigorífico ou dentro do congelador, dependendo do modelo.

Tipo A

Tipo B

1. Fridge

   Pressione o botão repetidamente para selecionar uma temperatura desejada entre 1 °C e 7 °C.

   - A temperatura predefinida do frigorífico é de 3 °C.

2. Express Cool

   Esta função pode arrefecer um variado número de alimentos, tais como vegetais, frutas, etc.

   - Esta função é ativada e desativada alternadamente sempre que premir o botão por 3 segundos.

3. Freezer

   Pressione o botão repetidamente para selecionar uma temperatura desejada entre -15 °C e -23 °C.

   - A temperatura predefinida do congelador é de -18 °C.

4. Express Freeze

   Esta função pode congelar rapidamente uma grande quantidade de gelo ou de alimentos.

   - Esta função é ativada e desativada alternadamente sempre que premir o botão por 3 segundos.

   - Esta função desliga-se automaticamente após um período de tempo específico.

   - Quando este modo é ligado, pode ocorrer baralho e o consumo de energia pode aumentar.

5. Vacation

   Esta função é útil quando estiver fora de casa durante longos períodos. Quando esta função está ativada, a temperatura do frigorífico é de 7 °C e a temperatura do congelador é de -15 °C. Quando esta função está desativada, a temperatura do frigorífico e do congelador retorna às configurações de temperatura anteriores.

   - Esta função é ativada e desativada alternadamente sempre que premir o botão.

   - Quando esta função está ligada, à exceção dos botões Lock e Wi-Fi, os outros botões não funcionarão.

   - Eco Friendly foi renomeado Vacation.

   CUIDADO

   - Quando esta função está ligada, tenha cuidado com o armazenamento de alimentos que requerem uma temperatura mais baixa do que a temperatura predefinida.

   - Quando voltar para casa, lembre-se de desligar esta função para desbloquear os outros botões e repor as definições de temperatura anteriores do frigorífico.

6. Wi-Fi*1

   Este botão permite que o aparelho se ligue a uma rede Wi-Fi doméstica. Consulte as SMART FUNCTIONS para informações relativas à configuração inicial da aplicação LG ThinQ.

7. Lock*1

   Bloqueia os botões no painel de controlo.

   - Para bloquear os botões do painel de controlo, prima continuamente o botão Lock durante 3 segundos até a função ser ativada.

   - Para desativar a função, prima continuamente o botão Lock durante 3 segundos até a função ser desativada.

OBSERVAÇÃO

- Para uma conservação ótima dos alimentos, recomenda-se o aumento ou diminuição de 1 °C ou de um nível em relação à temperatura predefinida de cada compartimento.

- O painel de controlo será desligado automaticamente para economizar energia.

- Se houver algum contacto de dedo ou pele no painel de controlo durante a limpeza, a função do botão poderá ser acionada.