Na vrh > NAMESTITEV > Pred namestitvijo > Temperatura v ambientu

## Temperatura v ambientu

- Naprava je oblikovana, da deluje v omejenem temperaturnem obsegu v ambientu, odvisno od klimatske cone.

- Na notranjo temperaturo lahko vpliva lokacija naprave, temperatura okolja naprave, pogostost odpiranja vrat in tako dalje.

- Klimatski razred lahko najdete na etiketi.

Klimatski razred | Obseg temperature v ambientu ºC
--- | ---
SN (Povečana temperatura) | +10 - +32
N (Temperatura) | +16 - +32
ST (Subtropska) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropska) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Avstralija, Indija, Kenija

** Argentina

OPOMBA

- Naprave, ocenjene od SN do T, so namenjene, da se uporabijo na sobni temperaturi med 10 ºC in 43 ºC.