Haut > UTILISATION > Panneau de commande > Panneau de commande et fonctions

## Panneau de commande et fonctions

*1

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles.

Le panneau de commande se trouve sur la Porte du Réfrigérateur ou à l'intérieur du Réfrigérateur selon le modèle.

Type A

Type B

1. Fridge

   Appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour sélectionner la température souhaitée entre 1°C et 7°C.

   - La température par défaut du réfrigérateur est de 3°C.

2. Express Cool

   Cette fonction peut rapidement refroidir une grande quantité d'aliments tels que des légumes, des fruits, etc.

   - Cette fonction est activée et désactivée à chaque fois que vous appuyez sur le bouton pendant 3 secondes.

3. Freezer

   Appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour sélectionner la température souhaitée entre -15°C et -23°C.

   - La température par défaut du congélateur est de -18°C.

4. Express Freeze

   Cette fonction permet de congeler rapidement une grande quantité de glace ou d'aliments surgelés.

   - Cette fonction est activée et désactivée à chaque fois que vous appuyez sur le bouton pendant 3 secondes.

   - Cette fonction s’arrête automatiquement après un délai spécifique.

   - Lorsque ce mode est activé, un bruit peut se produire et la consommation d’énergie peut augmenter.

5. Vacation

   Cette fonction est utile lorsque vous êtes en vacances. Lorsque cette fonction est activée, la température du réfrigérateur est de 7 °C et la température du congélateur de -15 °C. Lorsque cette fonction est désactivée, la température du réfrigérateur et du congélateur revient aux réglages de température précédents.

   - Cette fonction est activée et désactivée à chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

   - Lorsque cette fonction est activée, les autres boutons ne fonctionnent pas, excepté Lock et Wi-Fi.

   - Eco Friendly a été renommée Vacation.

   ATTENTION

   - Lorsque cette fonction est activée, faites attention à la conservation des aliments qui nécessitent une température plus basse que la température préréglée.

   - Lorsque vous rentrez chez vous, n'oubliez pas de désactiver cette fonction pour déverrouiller les autres boutons et ramener le réfrigérateur à ses réglages de température précédents.

6. Wi-Fi*1

   Ce bouton permet à l'appareil de se connecter à un réseau Wi-Fi domestique. Reportez-vous aux SMART FUNCTIONS pour obtenir des informations sur la configuration initiale de l’application LG ThinQ.

7. Lock*1

   Verrouille les boutons du panneau de commande.

   - Pour verrouiller les boutons du panneau de commande, appuyer et maintenir enfoncé le bouton Lock pendant 3 secondes jusqu’à ce que la fonction soit activée.

   - Pour désactiver la fonction, appuyer et maintenir enfoncé le bouton Lock pendant 3 secondes jusqu’à ce que la fonction soit désactivée.

REMARQUE

- Il est recommandé d’augmenter ou de diminuer de 1 °C ou d'un niveau la température par défaut de chaque compartiment pour une conservation optimale des aliments.

- Le panneau de commande se met automatiquement hors tension pour économiser l’énergie.

- S’il y a un doigt ou un contact avec la peau sur le panneau de commande pendant le nettoyage, la fonction du bouton peut être déclenchée.