Į viršų > TRIKČIŲ ŠALINIMAS > Prieš skambinant į priežiūros centrą > Triukšmas

## Triukšmas

Prietaisas triukšmingas ir skleidžia neįprastus garsus.

Priežastis

Ar prietaisas sumontuotas ant netvirtų grindų arba netinkamai išlygintas?

Sprendimas

- Prietaisą statykite ant tvirtų ir lygių grindų.

Priežastis

Ar galinė prietaiso pusė liečia sieną?

Sprendimas

- Sureguliuokite montavimo padėtį, kad aplink prietaisą būtų pakankamai erdvės.

Priežastis

Ar už prietaiso yra išmėtytų daiktų?

Sprendimas

- Pašalinkite už prietaiso esančius išmėtytus daiktus.

Priežastis

Ar ant prietaiso viršaus yra daiktų?

Sprendimas

- Nuimkite daiktus nuo prietaiso viršaus.

Spragsėjimo garsai

Priežastis

Atitirpinimo valdymas spragsės prasidedant ir pasibaigiant automatiniam atitirpinimo ciklui. Termostato valdymas (arba kai kurių modelių prietaiso valdymas) taip spragsės įsijungiant ir išsijungiant.

Sprendimas

- Įprastas veikimas

Barškėjimo garsas

Priežastis

Prietaisas ant grindų stovi nelygiai.

Sprendimas

- Grindys silpnos, nelygios arba lygiavimo kojas reikia sureguliuoti.

Priežastis

Prietaisas su kompresoriumi buvo pajudintas veikimo metu.

Sprendimas

- Įprastas veikimas. Jei kompresorius nenustoja barškėti po 3 minučių, išjunkite ir vėl įjunkite prietaiso maitinimą.

Švilpiančio oro garsai

Priežastis

Garintuvo ventiliatoriaus variklis cirkuliuoja orą per šaldytuvo ir šaldiklio skyrius.

Sprendimas

- Įprastas veikimas

Priežastis

Kondensatoriaus ventiliatorius pučia orą virš kondensatoriaus.

Sprendimas

- Įprastas veikimas

Gurguliavimo garsai

Priežastis

Medžiaga teka per aušinimo sistemą.

Sprendimas

- Įprastas veikimas

Pokšėjimo garsai

Priežastis

Vidinių sienelių susitraukimas ir plėtimasis dėl temperatūros pokyčių.

Sprendimas

- Įprastas veikimas

Vibracija

Priežastis

Jei prietaiso šonas arba nugarėlė liečia spintelę arba sieną, kai kurios įprastos vibracijos gali sukelti girdimą garsą.

Sprendimas

- Norėdami pašalinti triukšmą užtikrinkite, kad šonai ir nugarėlė nesiliečia su siena arba spintele.