Øverst > INSTALLATION > Før installation > Omgivelsestemperatur

## Omgivelsestemperatur

- Apparatet er beregnet til at fungere i et begrænset omgivelsestemperaturområde alt efter klimazonen.

- De interne temperaturer kan påvirkes af apparatets placering, omgivelsestemperaturen, hvor ofte man lukker døren op osv.

- Klimaklassen kan findes på mærkatet med nominelle værdier.

Klimaklasse | Omgivelsestemperaturområde (ºC)
--- | ---
SN (udvidet tempereret) | +10 - +32
N (tempereret) | +16 - +32
ST (subtropisk) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (tropisk) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

*Australien, Indien, Kenya

** Argentina

BEMÆRK

- Apparaterne, der er normeret fra SN til T, er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 10 ºC og 43 ºC.