Uz augšu > TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA > Pirms zvanīt tehniskā atbalsta centram > Kondensāta un apsarmojuma veidošanās

## Kondensāta un apsarmojuma veidošanās

Iekārtas iekšpusē vai dārzeņu kastes vāka apakšpusē ir sakrājies kondensāts.

Cēlonis

Vai iekārtā ir ievietots karsts ēdiens, kas nav iepriekš atdzesēts?

Risinājums

- Atdzesējiet karsto ēdienu pirms ievietošanas saldētavā vai ledusskapī.

Cēlonis

Vai iekārtas durvis bija atstātas atvērtas?

Risinājums

- Lai gan drīz pēc iekārtas durvju aizvēršanas kondensāts izzudīs, tomēr varat to noslaucīt ar sausu drānu.

Cēlonis

Vai pārāk bieži atverat ierīces durvis?

Risinājums

- Tā kā iekārtas ārpusē ir atšķirīga temperatūra, iekārtā var veidoties kondensāts. Noslaukiet mitrumu ar sausu drānu un neatveriet durvis pārāk bieži.

Cēlonis

Vai novietojāt iekārtā siltu vai mitru pārtiku, kas nav ievietota noslēgtā traukā?

Risinājums

- Uzglabājiet pārtiku pārklātos vai slēgtos traukos.

Saldētavā izveidojies apsarmojums.

Cēlonis

Durvis varētu nebūt pietiekami aizvērtas.

Risinājums

- Pārbaudiet, vai durvis neaizsprosto pārtikas produkts iekārtas iekšpusē, un pārliecinieties, ka durvis tiek cieši aizvērtas.

Cēlonis

Vai iekārtā ir ievietots karsts ēdiens, kas nav iepriekš atdzesēts?

Risinājums

- Ja ēdiens ir karsts, atdzesējiet to pirms ievietošanas ledusskapī vai saldētavā.

Cēlonis

Vai ir bloķēta gaisa ieeja vai izeja saldētavā?

Risinājums

- Pārliecinieties, ka nav bloķēta gaisa ieeja vai izeja un gaiss iekšpusē var brīvi cirkulēt.

Cēlonis

Vai saldētava ir pārpildīta?

Risinājums

- Uzglabājiet produktus piemērotā attālumā vienu no otra.

Iekārtas iekšpusē izveidojies apsarmojums vai kondensāts.

Cēlonis

Vai iekārtas durvis tiek bieži atvērtas un aizvērtas vai arī iekārtas durvis nav pienācīgi aizvērtas?

Risinājums

- Ja āra gaiss iekļūst ierīces iekšpusē, var veidoties sarma vai kondensāts. Neatveriet durvis pārāk bieži.

Cēlonis

Vai uzstādīšanas vide ir mitra?

Risinājums

- Ja uzstādīšanas zona ir pārāk mitra, uz iekārtas ārpuses var parādīties kondensāts. Kondensāts var veidoties arī mitrā dienā, piemēram, lietus laikā. Noslaukiet mitrumu ar sausu drānu.

Iekārtas sāni vai priekšpuse ir silta.

Cēlonis

Šajās iekārtas daļās ir piestiprinātas pretkondensācijas caurules, kas samazina kondensāta veidošanos zonā ap durvīm.

Risinājums

- Iekārtas priekšpusē un sānos ir uzstādīta siltuma izdalīšanas caurule, kas novērš kondensāta veidošanos. It īpaši tās karstumu var sajust tūlīt pēc iekārtas uzstādīšanas vai vasarā. Varat būt drošs, ka tā nav problēma un ir gluži parasta parādība.

Iekārtas iekšpusē vai ārpusē ir ūdens.

Cēlonis

Vai telpā, kurā atrodas iekārta, radusies ūdens noplūde?

Risinājums

- Pārbaudiet, vai ūdens nav noplūdis no izlietnes vai citas vietas.

Cēlonis

Vai uz iekārtas pamatnes ir ūdens?

Risinājums

- Pārbaudiet, vai ūdens neplūst no atkusušas saldētās pārtikas vai saplīsuša vai nokrituša trauka.