Επάνω > ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ > Μετακίνηση της συσκευής για μετεγκατάσταση > Μετακίνηση της συσκευής

## Μετακίνηση της συσκευής

- Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από το εσωτερικό της συσκευής.

- Στερεώστε το βύσμα.

  - Μοντέλα με γάντζο βύσματος:

    Βγάλτε το φις από την πρίζα και στερεώστε το στον γάντζο για το φις που υπάρχει στο πίσω ή στο επάνω μέρος της συσκευής.

  - Μοντέλα χωρίς γάντζο βύσματος:

    Αφαιρέστε το βύσμα και στερεώστε το καλώδιο τροφοδοσίας με μια ταινία στο πλάι της συσκευής όπου βρίσκεται η πρίζα στο σημείο εγκατάστασης.

- Χρησιμοποιήστε ταινία για να στερεώσετε τα εξαρτήματα, όπως τα ράφια και το χερούλι της πόρτας, ώστε να μην πέσουν κατά τη μετακίνηση της συσκευής.

- Η συσκευή πρέπει να μετακινηθεί προσεκτικά από περισσότερα από δύο άτομα. Κατά τη μεταφορά της συσκευής σε μεγάλη απόσταση, διατηρείτε τη συσκευή κατακόρυφη.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  - Μετακινείτε τη συσκευή προσεκτικά σε ευαίσθητα δάπεδα για να αποφύγετε ζημιά στο πάτωμα.

    - Χρησιμοποιείτε χαρτόνι, χαλάκι δαπέδου ή μοκέτα για να αποφύγετε γρατσουνιές στο πάτωμα κατά την εγκατάσταση ή τη μετακίνηση της συσκευής.

    - Μη μετακινείτε τη συσκευή σε ζιγκ-ζαγκ.

- Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, συνδέστε το βύσμα στην πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου και ενεργοποιήστε την.