Överst > INSTALLATION > Före installation > Dimensioner och marginaler

## Dimensioner och marginaler

Alltför små distanser till närliggande föremål kan resultera i att frysförmågan minskar och att elkostnaden ökar. Se till att det finns mer än 50 mm marginal från varje närliggande vägg när apparaten installeras.

| a | b
--- | --- | ---
| Storlek (mm)
A | 595 | 595
B | 1 720/1 860/2 030 | 1 720/1 860/2 030
C | 682 | 677/675
D | 615 | 610
E | 682 | 677/675
F | 1 230 | 1 225
G | 995 | 995
H | 2 200 | 2 200

ANMÄRKNING

- Mätningarna i tabellen ovan är ungefärliga.

- Du kan avgöra vilken typ av apparat det är, genom att titta på etiketten inuti apparaten.