Vrh > MONTAŽA > Pre montaže > Temperatura prostora

## Temperatura prostora

- Ovaj uređaj je osmišljen da radi na temperaturi ograničenog opsega u zavisnosti od trenutne klimatske zone.

- Na temperature unutrašnjosti uređaja mogu uticati mesto na kojem je uređaj postavljen, temperatura prostora, učestalost otvaranja vrata i tako dalje.

- Podaci o klimatskoj klasi ovog uređaja mogu se naći na nalepnici s tehničkim podacima.

Klimatska klasa | Opseg temperature prostora izražen u ºC
--- | ---
SN (Produženo Umereno) | +10 - +32
N (Umereno) | +16 - +32
ST (Suptropsko) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropsko) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Australija, Indija, Kenija

** Argentina

NAPOMENA

- Uređaji koji imaju oznaku od SN do T predviđeni su za korišćenje na temperaturi između 10 ºC i 43 ºC.