Lart > INSTALIMI > Nivelimi i pajisjes > Rregullimi i këmbës niveluese

## Rregullimi i këmbës niveluese

Nëse pajisja duket e paqëndrueshme, ose dyert nuk mbyllen lehtësisht, rregulloni animin e pajisjes duke përdorur udhëzimet më poshtë.

- Rrotulloni këmbën niveluese në drejtim të akrepave të orës për të ngritur anën e pajisjes ose në drejtim të kundërt të akrepave të orës për ta ulur atë.

- Hapni dyert dhe kontrollojeni për tu siguruar që ato mbyllen lehtësisht.

SHËNIM

- Nivelimi i dyerve mund të mos jetë i mundur kur dyshemeja nuk është e niveluar, ose ka konstruksion të dobët.

- Frigoriferi është i rëndë dhe duhet të instalohet në sipërfaqe të forta dhe të qëndrueshme.

- Disa dysheme prej druri mund të shkaktojnë vështirësi në nivelim nëse janë shumë fleksibël.