Øverst > FEJLFINDING > Før du tilkalder service > Støj

## Støj

Apparatet støjer og genererer unormale lyde.

Årsag

Er apparatet opstillet på et usikkert gulv eller forkert nivelleret?

Løsning

- Installer produktet på et solidt og lige gulv.

Årsag

Berører apparatets bagside væggen?

Løsning

- Tilpas apparatets opstilling, så der bliver nok plads omkring det.

Årsag

Ligger der noget bag ved apparatet?

Løsning

- Fjern dette fra apparatets bagside.

Årsag

Ligger der noget oven på apparatet?

Løsning

- Der må ikke ligge noget oven på apparatet.

Kliklyde

Årsag

Afrimningskontrolfunktionen klikker, når den automatiske cyklus begynder og slutter. Termostaten (eller apparatstyringen på nogle modeller) klikker ligeledes, når den slår til eller fra.

Løsning

- Dette er normalt

Raslelyde

Årsag

Apparatet står ikke lige på gulvet.

Løsning

- Gulvet er svagt eller ujævnt, eller nivelleringsbenene skal justeres.

Årsag

Apparat med kompressor blev flyttet under drift.

Løsning

- Dette er normalt. Hvis kompressoren ikke holder op med at rasle efter 3 minutter, skal du slukke for apparatet og derefter tænde det igen.

Suselyde

Årsag

Fordampningsblæserens motor cirkulerer luften rundt inden i køleskabet og fryseren.

Løsning

- Dette er normalt

Årsag

Kondensatorblæseren forcerer luft over kondensatoren.

Løsning

- Dette er normalt

Gurglelyde

Årsag

Kølemiddel, som strømmer gennem kølesystemet.

Løsning

- Dette er normalt

Smældelyde

Årsag

Sammentrækning og udvidelse af indervæggene på grund af temperaturskift.

Løsning

- Dette er normalt

Vibration

Årsag

Hvis apparatets side eller bagside rører ved et kabinet eller en væg, kan nogle af produktets normale vibrationer lyde højere.

Løsning

- Sørg for, at siderne og bagsiden ikke har kontakt med en væg eller et kabinet for at blive fri for støjen.