Uz augšu > UZSTĀDĪŠANA > Iekārtas pārvietošana uz citu vietu > Iekārtas pārvietošana

## Iekārtas pārvietošana

- Izņemiet no iekārtas visu tajā esošo pārtiku.

- Piestipriniet strāvas kontaktdakšu.

  - Modeļi ar strāvas kontaktdakšas āķi:

    Atvienojiet kontaktdakšu un ievietojiet to kontaktdakšas turētājā iekārtas aizmugurē.

  - Modeļi bez strāvas kontaktdakšas āķa:

    Izvelciet strāvas kontaktdakšu un piestipriniet strāvas padeves kabeli ar lenti ierīces pusē, kur uzstādīšanas vietā atrodas strāvas kontaktligzda.

- Nostipriniet ar līmlenti kustīgās daļas, piemēram, plauktus un durvju rokturi, lai iekārtas pārvietošanas laikā tās nenokristu.

- Nodrošiniet, lai iekārtu uzmanīgi pārvietotu ne mazāk kā divi cilvēki. Transportējot to lielākā attālumā, nodrošiniet, lai tā atrastos stāvus.

  UZMANĪBU!

  - Uzmanīgi pārvietojiet ierīci uz jutīgām grīdām, lai nesabojātu grīdu.

    - Izmantojiet kartonu, grīdas paklājiņu vai paklāju, lai, uzstādot vai pārvietojot ierīci, nesaskrāpētu grīdu.

    - Nepārvietojiet ierīci līkločos.

- Pēc iekārtas uzstādīšanas ievietojiet kontaktdakšu tīkla kontaktligzdā un ieslēdziet iekārtu.