Naar begin > INSTALLATIE > Voor de installatie > Afmetingen en vrije ruimten

## Afmetingen en vrije ruimten

Als het apparaat te dicht bij aangrenzende voorwerpen wordt geplaatst, kan dit leiden tot een lagere vriescapaciteit en verhoogde elektriciteitskosten. Laat bij het installeren van het apparaat een vrije ruimte van minimaal 50 mm tot elke aangrenzende muur.

| a | b
--- | --- | ---
| Grootte (mm)
A | 595 | 595
B | 1 720/1 860/2 030 | 1 720/1 860/2 030
C | 682 | 677/675
D | 615 | 610
E | 682 | 677/675
F | 1 230 | 1 225
G | 995 | 995
H | 2 200 | 2 200

OPMERKING

- De afmetingen in de bovenstaande tabel zijn bij benadering.

- U kunt het apparaattype bepalen door naar het label in het apparaat te kijken.