Inici > FUNCIONAMENT > Panell de control > Panell de control i funcions

## Panell de control i funcions

*1

Aquesta característica només està disponible en alguns models.

El panell de control pot estar situat a la porta del frigorífic o a l’interior del frigorífic segons el model.

Tipus A

Tipus B

1. Fridge

   Premeu aquest botó diverses vegades per seleccionar la temperatura desitjada entre 1 °C i 7 °C.

   - La temperatura predeterminada del frigorífic és de 3 °C.

2. Express Cool

   Aquesta funció pot refredar ràpidament una gran quantitat d’aliments com verdura, fruita i altres.

   - Aquesta funció s’activa i desactiva cada cop que premeu el botó durant 3 segons.

3. Freezer

   Premeu aquest botó diverses vegades per seleccionar la temperatura desitjada entre -15 °C i -23 °C.

   - La temperatura per defecte del congelador és de -18 °C.

4. Express Freeze

   Aquesta funció permet congelar ràpidament una gran quantitat de gel o aliments congelats.

   - Aquesta funció s’activa i desactiva cada cop que premeu el botó durant 3 segons.

   - Aquesta funció s’acaba automàticament quan ha passat un temps específic.

   - Quan aquest mode està activat, es pot produir soroll i el consum d'energia pot augmentar.

5. Vacation

   Aquesta funció és útil quan marxeu de vacances. Quan aquesta funció està activada, la temperatura del frigorífic és de 7 ℃ i la temperatura del congelador de -15 ℃. Quan aquesta funció està desactivada, la temperatura del frigorífic i el congelador tornen a la configuració anterior.

   - Aquesta funció s’activa i desactiva cada cop que premeu el botó.

   - Quan aquesta funció està activada, els altres botons excepte els botons Lock i Wi-Fi no funcionen.

   - S’ha substituït la denominació Eco Friendly per Vacation.

   PRECAUCIÓ

   - Quan aquesta funció estigui activada, aneu amb compte en emmagatzemar aliments que requereixin una temperatura inferior a la predeterminada.

   - Quan torneu a casa, recordeu desactivar aquesta funció per a desbloquejar els altres botons i retornar el frigorífic als seus ajustos de temperatura anteriors.

6. Wi-Fi*1

   Aquest botó permet que l'aparell es connecti a la xarxa Wi-Fi domèstica. Consulteu SMART FUNCTIONS per a informació sobre la configuració inicial de l'aplicació LG ThinQ.

7. Lock*1

   Bloqueja els botons del panell de control.

   - Per bloquejar els botons del panell de control, mantingueu premut el botó Lock durant 3 segons fins que s’activi la funció.

   - Per desactivar la funció, mantingueu premut el botó Lock durant 3 segons fins que la funció es desactivi.

NOTA

- Per a una conservació òptima dels aliments, es recomana augmentar o disminuir 1 ℃ o un nivell de la temperatura predeterminada per a cada compartiment.

- El panell de control s’apagarà automàticament per estalviar energia.

- Si es produeix algun contacte dels dits o la pell amb el panell de control durant la seva neteja, la funció del botó pot funcionar.