Ylös > VIANMÄÄRITYS > Ennen soittamista huoltoon > Äänet

## Äänet

Laite pitää kovaa ja epänormaalia ääntä.

Syy

Onko laite asennettu heikolle lattiapinnalle tai vinoon?

Ratkaisu

- Asenna laite tasaiselle ja kovalle alustalle.

Syy

Onko laitteen takaosa kiinni seinässä?

Ratkaisu

- Säädä asennusasentoa siten, että laitteen ympärille jää riittävästi vapaata tilaa.

Syy

Onko laitteen takana ylimääräisiä esineitä?

Ratkaisu

- Poista ylimääräiset tavarat laitteen takaa.

Syy

Onko laitteen päällä esineitä?

Ratkaisu

- Poista esineet laitteen päältä.

Naksahtelevat äänet

Syy

Sulatuksen ohjaus napsahtaa, kun automaattinen sulatusvaihe alkaa ja päättyy. Termostaatin säädin (tai laitteen säädin mallista riippuen) napsahtaa myös, kun uusi vaihe alkaa tai päättyy.

Ratkaisu

- Normaalia toimintaa

Kolina

Syy

Laite ei ole lattialla suorassa.

Ratkaisu

- Lattia on heikko tai epätasainen tai säätöjalkoja tulee säätää.

Syy

Kompressorilla varustettua laitetta on siirretty sen ollessa käynnissä.

Ratkaisu

- Normaali toiminta. Jos kompressori ei lopeta kolisevaa ääntä 3 minuutin kuluttua, sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.

Suhahtavat äänet

Syy

Höyrystimen puhaltimen moottori kierrättää ilmaa jääkaapissa ja pakastimessa.

Ratkaisu

- Normaalia toimintaa

Syy

Kondensaattorin puhallin pakottaa ilmaa kondensaattorin yli.

Ratkaisu

- Normaalia toimintaa

Lorisevat äänet

Syy

Kylmäainetta virtaa jäähdytysjärjestelmässä.

Ratkaisu

- Normaalia toimintaa

Poksahtelevat äänet

Syy

Sisäseinien supistuminen ja laajentuminen lämpötilan vaikutuksesta.

Ratkaisu

- Normaalia toimintaa

Tärinä

Syy

Jos laitteen sivut tai tausta koskettaa kaappiin tai seinään, normaali tärinä saattaa aiheuttaa ääntä.

Ratkaisu

- Voit poistaa äänet varmistamalla, etteivät sivut tai tausta osu seinään tai kaappeihin.