Inici > INSTAL·LACIÓ > Abans d’instal·lar > Dimensions i distàncies

## Dimensions i distàncies

Una distància massa petita dels elements adjacents pot provocar la degradació de la capacitat de congelació i l’augment dels costos d’electricitat. Deixeu més de 50 mm d’espai lliure des de cada paret adjacent en instal·lar l'aparell.

| a | b
--- | --- | ---
| Mida (mm)
A | 595 | 595
B | 1 720/1 860/2 030 | 1 720/1 860/2 030
C | 682 | 677/675
D | 615 | 610
E | 682 | 677/675
F | 1 230 | 1 225
G | 995 | 995
H | 2 200 | 2 200

NOTA

- Les mesures de la taula anterior són aproximades.

- Podeu determinar el tipus d’aparell mitjançant l’etiqueta de l’interior de l’aparell.