Nahoru > INSTALACE > Před instalací > Okolní teplota

## Okolní teplota

- Spotřebič je určen pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot v závislosti na klimatické oblasti.

- Vnitřní teploty mohou být ovlivněny umístěním spotřebiče, okolními teplotami, četnosti otevírání dveří a tak dále.

- Informace o klimatické třídě naleznete na typovém štítku.

Klimatická třída | Rozsah okolní teploty ºC
--- | ---
SN (Subnormální) | +10 - +32
N (Normální) | +16 - +32
ST (Subtropická) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropická) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

*Austrálie, Indie, Keňa

** Argentina

POZNÁMKA

- Spotřebiče označené SN až T jsou určeny k použití při okolní teplotě 10 °C až 43 °C.