Inici > SOLUCIONAR PROBLEMES > Abans de trucar al servei de reparacions > Sorolls

## Sorolls

L’aparell és sorollós i emet sons anormals.

Causa

L’aparell està instal·lat sobre un terra inestable o mal anivellat?

Solució

- Instal·leu l’aparell en una superfície ferma i plana.

Causa

La part posterior de l’aparell toca la paret?

Solució

- Ajusteu la posició d’instal·lació per deixar suficient espai lliure al voltant de l’aparell.

Causa

Hi ha objectes escampats darrere de l’aparell?

Solució

- Retireu els objectes dispersos de darrere de l’aparell.

Causa

Hi ha algun objecte en la part superior de l’aparell?

Solució

- Retireu l’objecte de la part superior de l’aparell.

Sorolls d’espetecs

Causa

El control de descongelació emetrà un espetec quan comenci i finalitzi el cicle de descongelació automàtica. El control del termòstat (o el control de l’aparell en alguns models) també emetrà un espetec en encendre’s i apagar-se.

Solució

- Funcionament normal

Sorolls de sotragueig

Causa

L’aparell no descansa uniformement sobre el terra.

Solució

- El terra és feble o irregular o és necessari ajustar les potes d’anivellament.

Causa

L’aparell amb compressor es va moure durant el funcionament.

Solució

- Funcionament normal. Si el compressor no deixa de sonar després de tres minuts, apagueu l’aparell i torneu a encendre’l.

Sorolls sords

Causa

El motor del ventilador de l’evaporador està fent circular aire pels compartiments del frigorífic i del congelador.

Solució

- Funcionament normal

Causa

El ventilador del condensador empeny l’aire sobre el condensador.

Solució

- Funcionament normal

Sorolls de clapoteig

Causa

L’aparell circula pel sistema de refrigeració.

Solució

- Funcionament normal

Sorolls d’esclat

Causa

Contracció i dilatació de les parets interiors per canvis de temperatura.

Solució

- Funcionament normal

Vibració

Causa

Si el lateral o la part posterior de l’aparell estan en contacte amb un armari o una paret, algunes de les vibracions normals poden produir un so audible.

Solució

- Per eliminar el soroll, assegureu-vos que els laterals i la part posterior no estiguin en contacte amb cap paret o armari.