Haut > FONCTIONS SMART > Smart Diagnosis > Utiliser le diagnostic sonore pour diagnostiquer des problèmes

## Utiliser le diagnostic sonore pour diagnostiquer des problèmes

*1

Ce panneau de commande n'est disponible que sur certains modèles.

Pour utiliser la méthode de diagnostic sonore, suivre les instructions ci-dessous.

- Lancez l’application LG ThinQ et sélectionnez la fonction Smart Diagnosis dans le menu. Suivez les instructions de diagnostic sonore fournies dans l’application LG ThinQ.

Panneau de commande 1 : sur la porte du réfrigérateur*1

- Appuyer sur le bouton Lock pour activer la fonction de verrouillage.

  - Si l'affichage a été verrouillé pendant plus de 5 minutes, vous devez désactiver le verrouillage, puis le réactiver.

- Appuyer et maintenir le bouton Freezer pendant 3 secondes ou plus.

- Ouvrez la porte, puis maintenez le téléphone près du trou du haut-parleur.

- Une fois le transfert des données terminé, le diagnostic s’affiche dans l’application.

Panneau de commande 2 : à l’intérieur du réfrigérateur*1

- Ouvrez la porte du réfrigérateur.

- Appuyer sur le bouton Vacation.

  - Si la porte a été ouverte pendant plus de 60 secondes, fermer la porte et répéter les étapes 1 et 2.

  - Eco Friendly a été renommée Vacation.

- Tenir le téléphone près du trou du haut-parleur.

- Appuyez et maintenez le bouton Freezer pendant au moins 3 secondes tout en tenant votre téléphone sur le haut-parleur jusqu’à ce que le transfert des données soit terminé.

- Une fois le transfert des données terminé, le diagnostic s’affiche dans l’application.

REMARQUE

- Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le téléphone pendant la transmission des tonalités.