Do góry > MONTAŻ > Przed rozpoczęciem instalacji > Temperatura otoczenia

## Temperatura otoczenia

- Urządzenie jest przeznaczone do działania w ograniczonym zakresie temperatur otoczenia, w zależności od strefy klimatycznej.

- Na temperatury wewnętrzne wpływ mają: lokalizacja urządzenia, temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi itd.

- Klasę klimatyczną podano na etykiecie znamionowej.

Klasa klimatyczna | Zakres temperatur otoczenia (ºC)
--- | ---
SN (rozszerzona umiarkowana) | +10 - +32
N (umiarkowana) | +16 - +32
ST (subtropikalna) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (tropikalna) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

*Australia, Indie, Kenia

** Argentyna

UWAGA

- Urządzenia z oznaczeniami od SN do T są przystosowane do użytkowania w temperaturze otoczenia od 10 ºC do 43 ºC.