Uz augšu > UZSTĀDĪŠANA > Pirms uzstādīšanas > Izmēri un nepieciešamie attālumi līdz citiem priekšmetiem

## Izmēri un nepieciešamie attālumi līdz citiem priekšmetiem

Pārāk mazs attālums līdz apkārtējiem priekšmetiem var izraisīt saldēšanas spējas pasliktināšanos un palielinātus izdevumus par elektrību. Kad uzstādiet ierīci, atstājiet vismaz 50 mm lielu attālumu līdz visām blakus esošajām sienām.

| a | b
--- | --- | ---
| Izmērs (mm)
A | 595 | 595
B | 1 720/1 860/2 030 | 1 720/1 860/2 030
C | 682 | 677/675
D | 615 | 610
E | 682 | 677/675
F | 1 230 | 1 225
G | 995 | 995
H | 2 200 | 2 200

PIEZĪME

- Mērījumi augstāk esošajā tabulā ir aptuveni.

- Iekārtas tipu var noteikt, aplūkojot uzlīmi iekārtas iekšpusē.