Ylös > ASENNUS > Ennen asennusta > Mitat ja vapaa tila

## Mitat ja vapaa tila

Liian pieni etäisyys viereisiin esineisiin saattaa heikentää jäähdyttämistä ja kasvattaa virrankulutusta. Jätä yli 50 mm:n etäisyys jokaiseen viereiseen seinään asentaessasi laitetta.

| a | b
--- | --- | ---
| Koko (mm)
A | 595 | 595
B | 1 720/1 860/2 030 | 1 720/1 860/2 030
C | 682 | 677/675
D | 615 | 610
E | 682 | 677/675
F | 1 230 | 1 225
G | 995 | 995
H | 2 200 | 2 200

HUOMAUTUS

- Yllä olevan taulukon mittaukset ovat likimääräisiä.

- Voit selvittää laitteen tyypin katsomalla laitteen sisältä löytyvää tarraa.