Į viršų > TRIKČIŲ ŠALINIMAS > Prieš skambinant į priežiūros centrą > Kondensacija ir šerkšnas

## Kondensacija ir šerkšnas

Prietaiso viduje arba ant daržovių stalčiaus dangčio apačios yra kondensato.

Priežastis

Ar įdėjote karšto maisto, prieš tai jo neatvėsinę?

Sprendimas

- Pirma atvėsinkite karštą maistą, prieš įdėdami jį į šaldytuvą ar šaldiklį.

Priežastis

Ar prietaiso dureles palikote atviras?

Sprendimas

- Nors kondensatas greitai pradings, uždarę prietaiso dureles, galite nuvalyti jį sausa šluoste.

Priežastis

Ar per dažnai atidarote prietaiso duris?

Sprendimas

- Kondensatas gali susidaryti dėl išorinės temperatūros skirtumo. Nuvalykite drėgmę sausa šluoste ir per dažnai neatidarykite durų.

Priežastis

Ar į vidų įdėjote šilto arba drėgno maisto, neuždarę jo talpykloje?

Sprendimas

- Maistą laikykite uždengtoje arba uždarytoje talpykloje.

Šaldiklyje susidarė šerkšnas.

Priežastis

Durelės gali būti neuždarytos tinkamai.

Sprendimas

- Patikrinkite, ar maisto produktai prietaiso viduje trukdo durelėms, ir įsitikinkite, kad durelės uždarytos tvirtai.

Priežastis

Ar įdėjote karšto maisto, prieš tai jo neatvėsinę?

Sprendimas

- Atvėsinkite karštą maistą, prieš dėdami į šaldytuvą arba šaldiklį.

Priežastis

Ar oro patekimas arba išėjimas iš šaldiklio užblokuotas?

Sprendimas

- Įsitikinkite, kad oro patekimas ir išėjimas neužblokuotas, kad oras galėtų cirkuliuoti viduje.

Priežastis

Ar šaldiklis perpildytas?

Sprendimas

- Palikite pakankamai vietos tarp produktų.

Prietaiso viduje arba išorėje susidarė šerkšnas arba kondensatas.

Priežastis

Ar dažnai atidarinėjote ir uždarinėjote prietaiso dureles ir ar prietaiso durelės netinkamai uždarytos?

Sprendimas

- Jei į prietaiso vidų patenka oro iš išorės, gali susidaryti šerkšnas arba kondensatas. Per dažnai neatidarinėkite durų.

Priežastis

Ar aplinka, kurioje prietaisas sumontuotas, drėgna?

Sprendimas

- Kondensatas gali susidaryti ant prietaiso išorės, jei montavimo vieta per drėgna arba drėgnomis dienomis, pvz., lyjant lietui. Nuvalykite visą drėgmę sausa šluoste.

Prietaiso šonas arba priekis yra šiltas.

Priežastis

Šiose prietaiso vietose sumontuoti nuo kondensato apsaugantys vamzdžiai, sumažinantys kondensato susidarymą aplink dureles.

Sprendimas

- Šilumą skleidžiantis vamzdis, apsaugantis nuo kondensato, yra sumontuotas prietaiso priekyje ir šone. Jis gali atrodyti ypač karštas iškart po prietaiso sumontavimo arba vasaros metu. Būkite tikri, kad tai ne problema, o visiškai normalu.

Prietaiso viduje arba išorėje yra vandens.

Priežastis

Ar aplink prietaisą esama vandens nuotėkio?

Sprendimas

- Patikrinkite, ar vanduo nutekėjo iš kriauklės arba kitos vietos.

Priežastis

Ar prietaiso apačioje yra vandens?

Sprendimas

- Patikrinkite, ar vanduo atsirado dėl atitirpusio šaldyto maisto arba sulūžusios arba numestos talpyklos.