Øverst > INSTALLATION > Nivellering af apparatet > Justering af nivelleringsbenet

## Justering af nivelleringsbenet

Hvis apparatet virker ustabilt, eller dørene ikke lukker nemt, bør du justere apparatets vipning ved hjælp af nedenstående instruktioner.

- Drej nivelleringsbenet med uret for at hæve denne side af apparatet eller mod uret for at sænke den.

- Åbn dørene, og kontrollér, at de let kan lukkes.

BEMÆRK

- Nivellering af dørene er muligvis ikke muligt, hvis gulvet ikke er plan eller har en svag eller dårlig konstruktion.

- Køleskabet er tungt og skal installeres på en fast og solid overflade.

- Nogle trægulve kan forårsage nivelleringsproblemer, hvis det er for fleksibelt.