Toppen > MONTERING > Før montering > Omgivelsestemperatur

## Omgivelsestemperatur

- Apparatet er konstruert for å fungere innenfor et begrenset område av omgivelsestemperaturer, avhengig av klimasone.

- De interne temperaturene kan påvirkes av apparatets beliggenhet, omgivelsestemperatur, hyppighet av døråpning og så videre.

- Klimaklassen finnes på ratingmerket.

Klimaklasse | Omgivelsestemperaturområde ºC
--- | ---
SN (Utvidet Temperert) | +10 - +32
N (Temperert) | +16 - +32
ST (Subtropisk) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropisk) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

*Australia, India, Kenya

** Argentina

MERK

- Apparater rangert fra SN til T er tiltenkt bruk i omgivelsestemperatur mellom 10 ºC og 43 ºC.