Inici > FUNCIONS INTEL·LIGENTS > Diagnòstic intel·ligent > Ús del diagnòstic audible per a diagnosticar problemes

## Ús del diagnòstic audible per a diagnosticar problemes

*1

Aquest panell de control només està disponible en alguns models.

Seguiu les següents instruccions per a utilitzar el mètode de diagnòstic audible.

- Inicieu l'aplicació LG ThinQ i seleccioneu la funció Smart Diagnosis en el menú. Seguiu les instruccions per al diagnòstic audible que es proporcionen en l'aplicació LG ThinQ.

Panell de control 1: A la porta del frigorífic*1

- Premeu el botó Lock per activar la funció de bloqueig.

  - Si la pantalla ha estat bloquejada durant més de 5 minuts, heu de desactivar el bloqueig i reactivar-lo.

- Mantingueu premut el botó Freezer durant 3 segons o més.

- Obriu la porta i, a continuació, subjecteu el telèfon a prop del forat de l'altaveu.

- Una vegada finalitzada la transferència de dades, es mostrarà el diagnòstic en l'aplicació.

Panell de control 2: Dins del frigorífic*1

- Obriu la porta del frigorífic.

- Premeu el botó Vacation.

  - Si la porta ha estat oberta més de 60 segons, tanqueu la porta i repetiu els passos 1 i 2.

  - S’ha substituït la denominació Eco Friendly per Vacation.

- Subjecteu el telèfon a prop del forat de l'altaveu.

- Mantingueu premut el botó Freezer durant 3 segons o més mentre subjecteu el telèfon davant l'altaveu fins que es completi la transferència de dades.

- Una vegada finalitzada la transferència de dades, es mostrarà el diagnòstic en l'aplicació.

NOTA

- Per a obtenir millors resultats, no moveu el telèfon mentre es transmeten els tons.