Ylös > VIANMÄÄRITYS > Ennen soittamista huoltoon > Kosteuden tiivistyminen ja jäätyminen

## Kosteuden tiivistyminen ja jäätyminen

Laitteen sisällä tai vihanneslokeron kannen pohjassa on kosteutta.

Syy

Oletko laittanut kuumaa ruokaa laitteeseen jäähdyttämättä sitä ensin?

Ratkaisu

- Jäähdytä kuuma ruoka, ennen kuin laitat sen jääkaappiin tai pakastimeen.

Syy

Jätitkö laitteen oven auki?

Ratkaisu

- Vaikka kosteus häviääkin pian laitteen ovien sulkemisen jälkeen, voit myös pyyhkiä sen pois kuivalla liinalla.

Syy

Avaatko laitteen ovea liian usein?

Ratkaisu

- Kosteutta voi muodostua ulkopuolen lämpötilaeron takia. Pyyhi kosteus pois kuivalla liinalla, äläkä avaa ovia liian usein.

Syy

Oletko laittanut lämmintä tai kosteaa ruokaa laitteeseen ilman kantta?

Ratkaisu

- Säilytä ruoka kannellisessa tai muuten suljetussa astiassa.

Pakastimeen on muodostunut huurretta.

Syy

Onko ovi suljettu kunnolla?

Ratkaisu

- Tarkista, ettei mikään laitteen sisällä oleva tuote estä ovea menemästä kiinni ja varmista, että ovi on kunnolla suljettu.

Syy

Oletko laittanut kuumaa ruokaa laitteeseen jäähdyttämättä sitä ensin?

Ratkaisu

- Jäähdytä kuuma ruoka ennen kuin laitat sen jääkaappiin tai pakastimeen.

Syy

Ovatko pakastimen ilmanvaihtoaukot tukossa?

Ratkaisu

- Varmista, etteivät ilmanvaihtoaukot ole tukossa, jotta ilma pääsee kiertämään sisällä.

Syy

Onko pakastin liian täynnä?

Ratkaisu

- Säilytä asianmukainen väli ruokien välissä.

Laitteen sisä- tai ulkopuolelle on muodostunut huurretta tai kosteutta.

Syy

Onko laitteen ovea availtu tiuhaan tai onko laitteen ovi huonosti kiinni?

Ratkaisu

- Huurretta ja kosteutta voi muodostua, jos ulkopuolen ilmaa pääsee laitteen sisään. Älä avaa ovia liian usein.

Syy

Onko asennuspaikka kostea?

Ratkaisu

- Kosteutta voi esiintyä laitteen ulkopinnoilla, jos asennuspaikka on liian kostea tai kosteina päivinä, kuten sateella. Pyyhi kosteus pois kuivalla liinalla.

Laitteen sivu tai etuosa on lämmin.

Syy

Laitteen tälle alueelle on asennettu oven alueen kondensoitumista estäviä putkia.

Ratkaisu

- Lämpöä vapauttava putki estää kosteuden muodostumista. Se on asennettu laitteen sivuun ja eteen. Se voi olla erittäin kuuma heti laitteen asentamisen jälkeen tai kuuman kesän aikana. Tämä ei ole vika, ja voit käyttää laitetta normaalisti.

Laitteen sisällä tai ulkopuolella on vettä.

Syy

Onko laitteen ympärille vuotanut vettä?

Ratkaisu

- Tarkista, onko vesi vuotanut pesualtaasta tai muusta paikasta.

Syy

Onko laitteen pohjalla vettä?

Ratkaisu

- Tarkista, tuleeko vesi sulaneista pakasteista tai rikkoutuneesta tai pudonneesta säilytysastiasta.