Inici > INSTAL·LACIÓ > Anivellar l'aparell > Ajustar la pota anivelladora

## Ajustar la pota anivelladora

Si l’aparell sembla inestable o les portes no es tanquen amb facilitat, ajusteu la inclinació de l’aparell seguint les instruccions que s’indiquen a continuació.

- Gireu la pota anivelladora en el sentit de les agulles del rellotge per a elevar aquest costat de l'aparell o en el sentit contrari per a baixar-lo.

- Obriu les portes i comproveu que es tanquen fàcilment.

NOTA

- Pot ser que no sigui possible anivellar les portes quan el terra no estigui anivellat o sigui de construcció feble o deficient.

- El frigorífic és pesat i ha d’instal·lar-se sobre una superfície rígida i sòlida.

- Alguns terres de fusta poden causar dificultats d’anivellament si es flexionen excessivament.